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Опросный лист №
для заказа Мобильной установки производства среднего дистиллята (МУПСД)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Сырье
	Наименование
	Нефть / Газоконденсат / Другое

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Плотность, кг/м3
а) при 15 °С
б) при 20 °С
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Содержание, % масс.:
· вода
· сера
· парафины
· смолы
· асфальтены
· мехпримеси
	
	
	

	
	Выход бензиновых фракций 
(н.к.-180 °С), % об.
	
	
	

	
	Выход дизельных фракций 
(180-360 °С), % об.
	
	
	

	
	Остаток перегонки (+360 °С), % об.
	
	
	

	
	Фракционный состав 
	(предоставьте в приложении)

	Установка
	Тип установки
	Периодическая / Непрерывная

	
	Производительность по сырью, м3/сут (т/год)
	

	
	Производительность по ДТ, т/год
	

	
	Диапазон работы установки, %
	60-120

	
	Требования к качеству ДТ
	

	
	Давление сырья на 
входе в установку, МПа
	

	
	Температура сырья на входе в установку, °C
	

	
	Температура пропарки, °С
	

	
	Способ нагрева нефти
	Прямой / косвенный

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм
	

	
	Возможность подключения к оборотной воде
	Да/нет

	
	Наличие сырьевого насоса
	Да/нет

	
	Наличие мобильного лабораторного комплекса
	Да/нет

	
	Наличие емкостей:
· сырьевая емкость
· емкость хранения ДТ
· буферная емкость бензина
· буферная емкость мазута
· дренажная емкость
	

	
	Необходимость подачи химреагентов:
· депрессорно-деспергирующей присадки
· смазывающей присадки
· ингибиторы коррозии, H₂S
· ингибиторы солеотложения
	

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие
	

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Способ утилизации газа:
· горизонтальная факельная установка
· газосборный коллектор (давление в МПа)
· мультифазный коллектор (давление в МПа)
· другое
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Необходимость в байпасной линии 
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить)
	

	
	Расходомер (при необходимости, уточнить на каких линиях необходим учет)
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Размещение установки
	Расположение Установки на удалении от скважин, м
	

	
	Комплекс размещен на раме
для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	Да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный / небронированный
	

	Дополнительные требования
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